|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 1 155 883 | руб. | Смета на сумму: | 1 155 883 | руб. |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
| Объект: | СДК с. Петруши Шимановский район Амурской области |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17/21-02-03,1** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ремонт помещения СДК с.Петруши |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |
| Сметная стоимость: | **1 155.883** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | **135.632** | тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость: | **0.718** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **197.673** | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 10.2020 по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количество | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** |
| 1. | 1. | Е46-04-012-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.078524 | 28 923.39 | 3 468.04 | 2 271 | 1 999 | 272 | 103.91 | 8.159429 |
|  | 25 455.35 | 2 599.06 | 204 | 7.74 | 0.607776 |
|  |  | Объем: (2.1\*1.0)+(1.97\*1.46)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.14; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2. | Е46-03-009-08 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт. | 0.02 | 48 472.63 | 21 458.48 | 969 | 540 | 429 | 97.13 | 1.9426 |
|  | 27 014.14 | 8 279.58 | 166 | 28.42 | 0.5684 |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 7.78; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3. | Е46-04-010-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка покрытий дощатых на торце сцене, 100 м2 покрытия | 0.066 | 8 851.40 | 1 635.54 | 584 | 476 | 108 | 30.53 | 2.01498 |
|  | 7 215.86 | 1 225.69 | 81 | 3.65 | 0.2409 |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.14; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 4. | Е10-01-022-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж. Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 100 м2 потолка | 0.282 | 14 607.55 | 574.80 | 4 119 | 3 957 | 162 | 53.68 | 15.13776 |
|  | 14 032.76 |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.67; К4 = 1; К5 = 13.89; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 5. | Е67-4-4 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж светильников с плафонами, 100 шт. | 0.04 | 2 568.31 | 13.45 | 103 | 102 | 1 | 10.81 | 0.4324 |
|  | 2 554.86 | 9.97 |  | 0.03 | 0.0012 |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.19; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 6. | Е67-4-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. | 0.02 | 1 380.38 |  | 28 | 28 |  | 5.84 | 0.1168 |
|  | 1 380.38 |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **8 074** | **7 102** | **972** |  | **27.80397** |
|  |  | **451** |  | **1.418276** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **131** | **130** | **1** |  | **0.5492** |
|  |  |  |  | **0.0012** |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 5, 6)** |  |  |  | **111** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 5, 6)** |  |  |  | **85** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **327** |  |  |  |  |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **7 943** | **6 972** | **971** |  | **27.25477** |
|  |  | **451** |  | **1.417076** |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1-3; %=106.2 - по стр. 4)** |  |  |  | **7 634** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1-3; %=53.55 - по стр. 4)** |  |  |  | **4 181** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **19 758** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **20 085** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **7 745** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **4 266** |  |  |  |  |
|  |  | **справочно** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **7 102** |  |  |  |  |
|  |  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **972** |  |  |  |  |
|  |  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **451** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **20 085** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.00** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **20 085** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **20 085** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** | **2** |  |  | **402** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **20 487** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** | **20** |  |  | **4 097** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС** |  |  |  | **24 584** |  |  |  |  |
|  |  | **Раздел 2. ПОТОЛКИ** |
| 7. | 7. | Е15-01-047-15 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки | 2.055 | 75 228.44 | 8 024.58 | 154 594 | 68 976 | 16 491 | 117.829 | 242.1386 |
|  | 33 564.88 | 319.02 | 656 | 0.95 | 1.95225 |
|  |  | Объем: 177.3+28.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.47; К4 = 26.95; К5 = 4.32; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 8. | Ц08-03-594-14 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. | 0.13 | 152 964.89 | 38 930.95 | 19 885 | 10 421 | 5 061 | 267 | 34.71 |
|  | 80 159.54 | 30 672.60 | 3 987 | 91.05 | 11.8365 |
|  |  | Объем: 11+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 11.89; К4 = 26.95; К5 = 2.97; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 9. | С509-0768 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Применительно. Светодиодная панель ЭРА SPL -5/6.Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рас-сеивателем цельным из оргстекла, со стартер-ными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4, шт. | 13 | 1 520.53 |  | 19 767 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 11+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 10. | Ц10-04-066-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Коробка кабельная соединительная или разветвительная, 1 шт. | 15 | 1 075.54 |  | 16 133 | 15 491 |  | 4 | 60 |
|  | 1 032.72 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 13+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.7; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 11. | С503-0526 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разветвительная коробка У-192, шт. | 15 | 24.52 |  | 368 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 13+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 12. | Ц08-02-390-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0.183 | 5 087.77 | 146.38 | 931 | 859 | 27 | 16.29 | 2.98107 |
|  | 4 693.07 | 3.23 | 1 | 0.01 | 0.00183 |
|  |  | Объем: 17+1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 4.09; К4 = 26.95; К5 = 3.79; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 13. | С509-1831 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм, м | 18.3 | 21.54 |  | 394 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 17+1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 14. | Ц08-02-411-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м | 0.526 | 19 446.51 | 1 615.94 | 10 229 | 5 199 | 850 | 34.7 | 18.2522 |
|  | 9 884.72 | 85.97 | 45 | 0.22 | 0.11572 |
|  |  | Объем: 47+5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 7.08; К4 = 26.95; К5 = 3.44; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 15. | С101-2161 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х, м | 52.6 | 26.61 |  | 1 400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 47+5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 16. | Ц08-02-412-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м | 0.526 | 2 426.75 | 25.45 | 1 276 | 841 | 13 | 5.61 | 2.95086 |
|  | 1 598.14 | 4.04 | 2 | 0.01 | 0.00526 |
|  |  | Объем: 47+5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 9.64; К4 = 26.95; К5 = 3.46; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 17. | С501-8190 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.0296 | 33 246.72 |  | 984 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 24+5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 18. | С501-8191 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м | 0.023 | 49 403.52 |  | 1 136 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 19. | Ц08-02-399-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Провод в коробах, сечением до 6 мм2( ВВГ 3\*2,5 и ВВГ3\*1,5 ), 100 м | 0.216 | 1 466.24 | 25.45 | 317 | 217 | 5 | 3.52 | 0.76032 |
|  | 1 002.81 | 4.04 | 1 | 0.01 | 0.00216 |
|  |  | Объем: 20+1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 9.64; К4 = 26.95; К5 = 7.16; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 20. | С501-8190 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.0107 | 33 246.72 |  | 356 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 9.1+1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 21. | С501-8191 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м | 0.0109 | 49 403.52 |  | 538 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 22. | Ц08-03-591-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.01 | 13 022.07 | 147.62 | 130 | 119 | 1 | 39.5 | 0.395 |
|  | 11 858.81 | 11.86 |  | 0.03 | 0.0003 |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 6.95; К4 = 26.95; К5 = 2.77; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 23. | С509-1441 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт. | 1 | 45.98 |  | 46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 24. | Ц08-03-591-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.03 | 14 297.12 | 172.89 | 429 | 395 | 5 | 43.9 | 1.317 |
|  | 13 179.90 | 15.63 |  | 0.04 | 0.0012 |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 7.24; К4 = 26.95; К5 = 2.65; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 25. | С509-1443 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Выключатель двухклавишный для открытой проводки, шт. | 3 | 71.42 |  | 214 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 26. | Ц08-03-591-08 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.06 | 14 156.82 | 172.89 | 849 | 778 | 10 | 43.2 | 2.592 |
|  | 12 969.69 | 15.63 | 1 | 0.04 | 0.0024 |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 7.24; К4 = 26.95; К5 = 2.76; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | 27. | С503-0470 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением, шт. | 6 | 69.50 |  | 417 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  | **230 393** | **103 296** | **22 463** |  | **366.0971** |
|  |  | **4 693** |  | **13.91762** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **74 399** | **34 320** | **5 972** |  | **123.9585** |
|  |  | **4 037** |  | **11.96537** |
|  |  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** |  |  |  | **24 220** |  |  |  |  |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 8, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 26; %=92 - по стр. 10)** |  |  |  | **35 974** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 26)** |  |  |  | **24 932** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **135 305** |  |  |  |  |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **155 994** | **68 976** | **16 491** |  | **242.1386** |
|  |  | **656** |  | **1.95225** |
|  |  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **1 400** |  |  |  |  |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94.5 - по стр. 7)** |  |  |  | **65 802** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46.75 - по стр. 7)** |  |  |  | **32 553** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **254 349** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  | **389 654** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **101 776** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **57 485** |  |  |  |  |
|  |  | **справочно** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Материалы** |  |  |  | **104 635** |  |  |  |  |
|  |  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **103 296** |  |  |  |  |
|  |  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **22 463** |  |  |  |  |
|  |  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **4 693** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **389 654** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.03** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **401 344** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **401 344** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** | **2** |  |  | **8 027** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  | **409 371** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** | **20** |  |  | **81 874** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС** |  |  |  | **491 245** |  |  |  |  |
|  |  | **Раздел 3. ДВЕРИ** |
| 28. | 28. | Е10-01-039-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.078524 | 298 154.86 | 14 846.68 | 23 412 | 2 619 | 1 166 | 119.922 | 9.416755 |
|  | 33 353.20 | 5 551.70 | 436 | 14.1875 | 1.114059 |
|  |  | Объем: (2.1\*1.0)+(1.97\*1.46)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 9.12; К4 = 26.95; К5 = 7.04; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | 29. | С203-0223 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2 | -7.8524 | 2 339.28 |  | -18 369 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.078524)\*(-100.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 30. | С203-8088 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Блоки дверные внутренние: глухие ( однопольный, шпонированные фрезерованные, глухие, с доборами и ручкой - замок ), м2 | 7.9 | 8 391.60 |  | 66 294 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 31. | Е10-01-036-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка наличников из МДФ шириной 70мм, 100 п. м | 0.32 | 3 941.70 |  | 1 261 | 637 |  | 7.705 | 2.4656 |
|  | 1 989.41 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.1+1.0+2.1)\*2+(1.97+1.46+1.97)\*2\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.38; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 32. | С101-5958 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Уголок ПВХ, размером 25х25 мм, п.м | -32 | 17.37 |  | -556 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.32)\*(-100.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | 33. | С101-3010 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Наличники из МДФ, шириной 70 мм, м | 32.64 | 85.75 |  | 2 799 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 32\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  | **74 841** | **3 256** | **1 166** |  | **11.88236** |
|  |  | **436** |  | **1.114059** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **74 841** | **3 256** | **1 166** |  | **11.88236** |
|  |  | **436** |  | **1.114059** |
|  |  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **69 093** |  |  |  |  |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106.2 - по стр. 28, 31)** |  |  |  | **3 921** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 28, 31)** |  |  |  | **1 977** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **80 739** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  | **80 739** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **3 921** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **1 977** |  |  |  |  |
|  |  | **справочно** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Материалы** |  |  |  | **70 420** |  |  |  |  |
|  |  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **3 256** |  |  |  |  |
|  |  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **1 166** |  |  |  |  |
|  |  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **436** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **80 739** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.03** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **83 161** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **83 161** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** | **2** |  |  | **1 663** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  | **84 824** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** | **20** |  |  | **16 965** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС** |  |  |  | **101 789** |  |  |  |  |
|  |  | **Раздел 4. ПОЛЫ в библиотеке** |
| 34. | 34. | Е57-4-10 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Выравнивание лаг с изготовлением прокладок, 100 м2 | 0.6564 | 2 583.00 |  | 1 695 | 1 424 |  | 8.4 | 5.51376 |
|  | 2 168.67 |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.01; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | 35. | Е11-01-033-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия | 0.6564 | 118 084.60 | 2 310.61 | 77 511 | 13 001 | 1 517 | 76.7165 | 50.35671 |
|  | 19 806.69 | 319.02 | 209 | 0.95 | 0.62358 |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.36; К4 = 26.95; К5 = 16.5; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 36. | Е11-01-035-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство покрытий из ДСП 10 мм, 100 м2 покрытия | 0.6564 | 42 944.86 | 1 695.97 | 28 189 | 9 440 | 1 113 | 55.016 | 36.1125 |
|  | 14 382.07 | 243.56 | 160 | 0.725 | 0.47589 |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.58; К4 = 26.95; К5 = 7.34; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | 37. | С101-0699 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм, 100 м2 | -0.6741228 | 25 690.00 |  | -17 318 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.6564)\*(-1.027) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | 38. | С101-0687 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А: твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм, 1000 м2 | 0.0674 | 167 160.00 |  | 11 267 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | 39. | Е11-01-036-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат>, 100 м2 покрытия | 0.6564 | 54 643.51 | 1 017.89 | 35 868 | 8 056 | 668 | 48.76 | 32.00606 |
|  | 12 273.65 | 146.88 | 96 | 0.4375 | 0.287175 |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.59; К4 = 26.95; К5 = 5.14; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | 40. | С101-0562 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, м2 | -66.9528 | 367.92 |  | -24 633 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.6564)\*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | 41. | С101-4216 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32), м2 | 67 | 571.67 |  | 38 302 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | 42. | Е11-01-040-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса | 0.351 | 6 839.98 | 100.46 | 2 401 | 748 | 35 | 7.659 | 2.688309 |
|  | 2 130.11 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (12.08+5.47)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 6.44; К4 = 1; К5 = 3.05; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | 43. | Е11-01-049-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Укладка металлического накладного профиля (порога), 100 м профиля | 0.12 | 4 865.89 | 115.71 | 584 | 529 | 14 | 16.64 | 1.9968 |
|  | 4 408.21 |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 4.52; К4 = 1; К5 = 3.19; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | 44. | С206-1348 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм, м | 12 | 208.28 |  | 2 499 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | 45. | Е61-2-7 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.05265 | 71 312.07 | 300.25 | 3 755 | 3 224 | 16 | 228.35 | 12.02263 |
|  | 61 232.56 | 225.03 | 12 | 0.67 | 0.035275 |
|  |  | Объем: 35.1\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.14; К4 = 26.95; К5 = 5.14; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | 46. | Е62-16-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.053 | 13 342.40 | 123.70 | 707 | 278 | 7 | 20.09 | 1.06477 |
|  | 5 251.75 | 33.69 | 2 | 0.1 | 0.0053 |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.49; К4 = 26.95; К5 = 4.23; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** |  |  |  | **160 827** | **36 700** | **3 370** |  | **141.7615** |
|  |  | **479** |  | **1.42722** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **158 328** | **36 700** | **3 370** |  | **141.7615** |
|  |  | **479** |  | **1.42722** |
|  |  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **49 569** |  |  |  |  |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 34, 46; %=110.7 - по стр. 35, 36, 39, 42, 43; %=79 - по стр. 45)** |  |  |  | **39 608** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 34; %=63.75 - по стр. 35, 36, 39, 42, 43; %=50 - по стр. 45, 46)** |  |  |  | **23 279** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **221 215** |  |  |  |  |
|  |  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **2 499** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **2 499** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** |  |  |  | **223 714** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **39 608** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **23 279** |  |  |  |  |
|  |  | **справочно** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Материалы** |  |  |  | **120 756** |  |  |  |  |
|  |  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **36 700** |  |  |  |  |
|  |  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **3 370** |  |  |  |  |
|  |  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **479** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **223 714** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.03** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **230 425** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **230 425** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** | **2** |  |  | **4 609** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** |  |  |  | **235 034** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** | **20** |  |  | **47 007** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НДС** |  |  |  | **282 041** |  |  |  |  |
|  |  | **Раздел 5. СЦЕНА** |
| 47. | 47. | Е57-4-10 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Выравнивание лаг с изготовлением прокладок, 100 м2 | 0.42 | 2 583.00 |  | 1 085 | 911 |  | 8.4 | 3.528 |
|  | 2 168.67 |  |  |  |  |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.01; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | 48. | Е11-01-033-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия | 0.42 | 118 084.60 | 2 310.61 | 49 596 | 8 319 | 970 | 76.7165 | 32.22093 |
|  | 19 806.69 | 319.02 | 134 | 0.95 | 0.399 |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.36; К4 = 26.95; К5 = 16.5; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | 49. | Е11-01-035-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство покрытий из плит древесноволокнистые сухого способа толщиной 10мм, 100 м2 покрытия | 0.42 | 42 944.86 | 1 695.97 | 18 037 | 6 040 | 712 | 55.016 | 23.10672 |
|  | 14 382.07 | 243.56 | 102 | 0.725 | 0.3045 |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.58; К4 = 26.95; К5 = 7.34; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | 50. | С101-0699 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм, 100 м2 | -0.43134 | 25 690.00 |  | -11 081 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.42)\*(-1.027) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | 51. | С101-0687 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А: твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм, 1000 м2 | 0.0431 | 167 160.00 |  | 7 205 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | 52. | Е11-01-034-04 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом сцены и крылец и торец сцены, 100 м2 покрытия | 0.486 | 55 007.66 | 177.88 | 26 734 | 4 077 | 86 | 29.4515 | 14.31343 |
|  | 8 389.67 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 42+6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.54; К4 = 1; К5 = 4.03; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | 53. | Е10-01-052-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство крылец, 1 м2 горизонтальной проекции | 6 | 5 422.56 | 640.41 | 32 535 | 16 104 | 3 842 | 9.7635 | 58.581 |
|  | 2 683.95 |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 12.99; К4 = 1; К5 = 6.2; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | 54. | Е11-01-040-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса | 0.267 | 6 839.98 | 100.46 | 1 826 | 569 | 27 | 7.659 | 2.044953 |
|  | 2 130.11 |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 6.44; К4 = 1; К5 = 3.05; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | 55. | Е11-01-049-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Укладка металлического накладного профиля (угол- порога) обрамление сцены, 100 м профиля | 0.154 | 5 556.05 | 144.64 | 856 | 781 | 22 | 19.136 | 2.946944 |
|  | 5 069.44 |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 4.52; К4 = 1; К5 = 3.19; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | 56. | С206-1348 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (угол-порог) с покрытием, шириной 30 мм, м | 15.4 | 208.28 |  | 3 208 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** |  |  |  | **130 001** | **36 801** | **5 659** |  | **136.742** |
|  |  | **236** |  | **0.7035** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **126 793** | **36 801** | **5 659** |  | **136.742** |
|  |  | **236** |  | **0.7035** |
|  |  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **7 205** |  |  |  |  |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 47; %=110.7 - по стр. 48, 49, 52, 54, 55; %=106.2 - по стр. 53)** |  |  |  | **39 996** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 47; %=63.75 - по стр. 48, 49, 52, 54, 55; %=53.55 - по стр. 53)** |  |  |  | **22 007** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **188 796** |  |  |  |  |
|  |  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **3 208** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **3 208** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5** |  |  |  | **192 004** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **39 996** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **22 007** |  |  |  |  |
|  |  | **справочно** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Материалы** |  |  |  | **87 539** |  |  |  |  |
|  |  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **36 801** |  |  |  |  |
|  |  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **5 659** |  |  |  |  |
|  |  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **236** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **192 004** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.03** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **197 764** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **197 764** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** | **2** |  |  | **3 955** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** |  |  |  | **201 719** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** | **20** |  |  | **40 344** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НДС** |  |  |  | **242 063** |  |  |  |  |
|  |  | **Раздел 6. ПОРТАЛ НА СЦЕНЕ** |
| 57. | 58. | Е10-05-009-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.135 | 28 565.11 | 58.10 | 3 856 | 2 859 | 8 | 77.05 | 10.40175 |
|  | 21 180.27 |  |  |  |  |
|  |  | *Вычт.ресурсы: С101-2509:[ М-(1814.40=16.20\*112) ]; С101-2583:[ М-(38.86=0.02\*1943) ]; С101-2590:[ М-(16.39=0.11\*149) ]; С201-0793:[ М-(988.20=8.10\*122) ]; С201-0807:[ М-(2274.48=9.72\*234) ]* |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 3.23; К4 = 1; К5 = 6.57; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | 59. | Е15-04-007-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.135 | 14 418.80 | 169.04 | 1 947 | 1 363 | 23 | 37.6395 | 5.081332 |
|  | 10 093.02 | 4.04 | 1 | 0.0125 | 0.001688 |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  |  |  - К2 = 26.95; К3 = 13.66; К4 = 26.95; К5 = 6.67; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** |  |  |  | **5 803** | **4 222** | **31** |  | **15.48308** |
|  |  | **1** |  | **0.001688** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **5 803** | **4 222** | **31** |  | **15.48308** |
|  |  | **1** |  | **0.001688** |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74.34 - по стр. 58; %=94.5 - по стр. 59)** |  |  |  | **3 414** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48.2 - по стр. 58; %=46.75 - по стр. 59)** |  |  |  | **2 016** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **11 233** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6** |  |  |  | **11 233** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **3 414** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **2 016** |  |  |  |  |
|  |  | **справочно** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Материалы** |  |  |  | **1 550** |  |  |  |  |
|  |  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **4 222** |  |  |  |  |
|  |  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **31** |  |  |  |  |
|  |  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **11 233** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.03** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **11 570** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **11 570** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** | **2** |  |  | **231** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** |  |  |  | **11 801** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** | **20** |  |  | **2 360** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 С НДС** |  |  |  | **14 161** |  |  |  |  |
|  |  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **609 939** | **191 377** | **33 661** |  | **699.77** |
|  |  | **6 296** |  | **18.58236** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **74 530** | **34 450** | **5 973** |  | **124.5077** |
|  |  | **4 037** |  | **11.96657** |
|  |  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** |  |  |  | **24 220** |  |  |  |  |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 5, 6; %=95 - по стр. 8, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 26; %=92 - по стр. 10)** |  |  |  | **36 085** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **135 632** |  |  |  |  |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **529 702** | **156 927** | **27 688** |  | **575.2623** |
|  |  | **2 259** |  | **6.615793** |
|  |  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **127 267** |  |  |  |  |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1-3; %=106.2 - по стр. 4, 28, 31, 53; %=94.5 - по стр. 7, 59; %=80 - по стр. 34, 46, 47; %=110.7 - по стр. 35, 36, 39, 42, 43, 48, 49, 52, 54, 55; %=79 - по стр. 45; %=74.34 - по стр. 58)** |  |  |  | **160 375** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1-3; %=53.55 - по стр. 4, 28, 31, 53; %=46.75 - по стр. 7, 59; %=68 - по стр. 34, 47; %=63.75 - по стр. 35, 36, 39, 42, 43, 48, 49, 52, 54, 55; %=50 - по стр. 45, 46; %=48.2 - по стр. 58)** |  |  |  | **86 013** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **776 090** |  |  |  |  |
|  |  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **5 707** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **5 707** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **917 429** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **196 460** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **111 030** |  |  |  |  |
|  |  | **справочно** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Материалы** |  |  |  | **384 900** |  |  |  |  |
|  |  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **191 377** |  |  |  |  |
|  |  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **33 661** |  |  |  |  |
|  |  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **6 296** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **917 429** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1,03** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **944 349** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **944 349** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** | **2** |  |  | **18 887** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **963 236** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** | **20** |  |  | **192 647** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС** |  |  |  | **1 155 883** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | специалист отдела САТКХ администрации Шимановского района Бобкина Е.Д. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |